Kompakt-ELA-Anlage für 5 Lautsprecher-Linien
Anwendungen wie Hintergrundmusik und Durchsagen in bis zu 5 verschiedene Bereiche

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

0		ELA-Anlage für Durchsagen und Hintergrundmusik, für 5 einzeln schaltbare Lautsprecherlinien,
		z.B. in kleineren Supermärkten, kleine Betrieben, Gaststätten mit mehreren Räumen,
		Sportvereinen etc.
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                           Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                           Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142

1	.....	ELA-Kompakt-Zentrale für 5 LS-Linien, Sammelruf, Einschubfach f. Zusatzgeräte,
		3xMic, 2xLine jew. mit 2-fach Klangregelung, Lautsärkeregelung für 5 Zonen separat, 
		eingeb. Gong und Sirene, Montagewinkel f. 19" Einbau, opt. Notstrom-Anschluß 24V DC,
		120 W RMS, 230V AC
		Typ: TV-ZT120

2	.....	ELA-Kompakt-Zentrale für 5 LS-Linien, Sammelruf, Einschubfach f. Zusatzgeräte,
		3xMic, 2xLine jew. mit 2-fach Klangregelung, Lautsärkeregelung für 5 Zonen separat, 
		eingeb. Gong und Sirene, Montagewinkel f. 19" Einbau, opt. Notstrom-Anschluß 24V DC,
		240 W RMS, 230V AC
		Typ: TV-ZT240

3	.....	Tischsprechstelle mit Condenser-Mikrofon, 5 Zonentasten, 1 Sammelruftaste,
		1 Taste für Vorgong, speziell für Zonenverstärker TV-ZT...
		Typ: TV-MSZ5

4	.....	CD-Player-Modul, zum Einbau in Zonenverstärker TV-ZT..
		TV-CDPM

5	.....	Cassetten-Player-Modul, zum Einbau in Zonenverstärker TV-ZT..
		TV-CCPM

5	.....	Wandaufbau-Lautsprecher, quadratisch, 100V, 200x200x85, 6-3-1,5W,
		60-18.000Hz, schwarz oder weiss
		Typ: TV-WLQ6

6	.....	Deckeneinbau-Lautsprecher, rund, 100V, 200x66, Lochausschnitt D=170, 
		6-3-1,5W, 60-18.000Hz, ws
		Typ: TV-DLR6

	.....	Druckkammer-Lautsprecher 15W,  für den Außenbereich geeignet, 
		IP66, 100V, 15-10-5-3 W, 350-6000Hz
		TV-DK15

7	.....	mtr. Lautsprecherleitung I-Y(ST)Y 2x2x0,6