ELA-Zentrale für 5 Lautsprecher-Linien
speziell als kostengünstiger Ersatz bei defekten ELA-Zentralen in kleineren bis mittleren Schulen

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

0		ELA-Zentrale mit 5 Lautsprecher-Linien, Gong- und DIN-Alarmton,
		speziell zum Austausch defekter älterer ELA-Zentralen in kleinen 
		bis mittleren Schulen, bei Bestandserhaltung der vhd. Lautsprecher.
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                           Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                           Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142

1	.....	19” Rack-Schrank für ELA-Anlage, 12 HE, mit verkürzter Rückwand zur 	________,____	________,____
		Kabeleinführung und Lüftung, justierbare Standfüße, Front zur Bedienung
		der eingebauten Geräte offen. Darin eingebaut und fertig verdrahtet 
		nachfolgende Komponenten.

2	.....	Zentraler Steckdosenverteiler, 19”, eingebaut in ELA-Schaltschrank,	________,____	________,____
		1 zentraler Schalter, 6x Schuko Rückseite, 2x Schuko Frontseite, zum Anschluß der
		ELA-Komponenten sowie externen Geräten, 2HE
		Typ: TVRS19

3	.....	ELA-Kompakt-Zentrale für 5 LS-Linien, Sammelruf, Einschubfach f. Zusatzgeräte,	________,____	________,____
		3xMic, 2xLine jew. mit 2-fach Klangregelung, Lautsärkeregelung für 5 Zonen separat, 
		eingeb. Mehrklang-Gong und DI-Alarm, ext. Eingang zur Ansteuerung von Gong 
		und Alarm, Montagewinkel f. 19" Einbau, 230V AC, 24V DC, 120 W RMS
		Typ: TV-ZT120

4	alt.	wie Pos. 2, jedoch 240 W RMS	________,____	________,____
		Typ: TV-ZT240

5	.....	Notstrom-Versorgung für ELA-Zentrale, 24V DC, LED-Ladezustands-Anzeige 	________,____	________,____
		40/60/80/100%, Verpolungsschutz, Schutzschaltung, gegen Überladung und 
		Batterieüberspannung, im 19” Einschubgehäuse, 3HE
		Typ: TV-NSV24

6	.....	Bleiakku-Set zum Einbau in TV-NSV24, 2x12V, 72 Ah, wartungsfrei	________,____	________,____
		Typ: TV-BA2/12

7	.....	Tischsprechstelle digital, mit Condenser-Mikrofon, 5 Zonentasten,	________,____	________,____
		1 Sammelruftaste, 1 Taste für Vorgong, speziell für Zonenverstärker TV-ZT...
		Typ: TV-MSZ5

8	.....	DCF-Hauptuhr mit Antenne, zum Ansteuern der Gongsignale, 19” Ausführung,	________,____	________,____
		fertig eingebaut in Baugruppenträger inkl. erforderliche Blindplatten
		Typ: TV-DCF

9	.....	Wandaufbau-Verteiler mit 2 LSA+ Leisten zum Anschliessen der bestehenden	________,____	________,____
		Lautsprecher an die ELA-Zentrale
		Typ: TV-WVLS

10	.....	Demontage der alten ELA-Zentrale inkl. Entsorgung	________,____	________,____

11	.....	Ausmessen der bestehenden LS-Linien mit Impedanzmessung und Überprüfung	________,____	________,____
		der Funktion aller Lautsprecher
		Anzahl der Linien: .....
		Anzahl der Lautsprecher:.....

12	.....	h Arbeitszeit für die Beseitigung evtl. Fehler im Leitungsnetz oder 	________,____
		defekter Lautsprecher, Ausführung nach tatsächlichem Aufwand (nur E.P.)

13	.....	Zusammenfassung der bestehenden LS-Linien auf max. 5 Linien, 	________,____	________,____
		Anschluss an die ELA- Zentrale

14	.....	Inbetriebnahme der ELA-Zentrale (option: mit Programmierung der 	________,____	________,____
		DCF-Hauptuhr, falls vorhd.), Überprüfung aller Funktionen, 
		Bestandspläne, Einweisung

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

Bedarfspositionen:

15	.....	Wandaufbau-Lautsprecher, quadratisch, 100V, 200x200x85, 6-3-1,5W,	________,____	________,____
		60-18.000Hz, schwarz oder weiss
		Typ: TV-WLQ6

16	.....	Deckeneinbau-Lautsprecher, rund, 100V, 200x66, Lochausschnitt D=170, 	________,____	________,____
		6-3-1,5W, 60-18.000Hz, ws
		Typ: TV-DLR6

17	.....	Druckkammer-Lautsprecher 15W,  für den Außenbereich geeignet, 	________,____	________,____
		IP66, 100V, 15-10-5-3 W, 350-6000Hz
		TV-DK15

18	.....	mtr. Lautsprecherleitung I-Y(ST)Y 2x2x0,6	________,____	________,____