ELA-Zentrale in 19“ Modultechnik
zum Einsatz z.B. in Schulen

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

0		ELA-Zentrale in 19“ Modultechnik, modular erweiterungsfähig,
		speziell zum Austausch defekter älterer ELA-Zentralen in mittleren
		bis größeren Schulen, bei Bestandserhaltung der vhd. Lautsprecher-
		und Lautsprecherlinien.
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                         Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                         Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142

1	.....	19“ Schrank für ELA-Anlage, 24 HE, mit verkürzter Rückwand zur 	________,____	________,____
		Kabeleinführung und Lüftung, justierbare Standfüße, Front zur Bedienung
		der eingebauten Geräte offen. Darin eingebaut und fertig verdrahtet 
		nachfolgende Komponenten.
2	.....	Baugruppenträger, 19", 3HE, 84 TE, inkl. Kartenführungen, 	________,____	________,____
		zur Aufnahme der 19“ ELA-Module, fertig verdrahtet
		Typ: TV-BGT

3	.....	Netzschaltfeld, 3pol., mit Anzeige und Sicherungen für AC / DC	________,____	________,____
		Typ:TV-NSM

4	.....	Sprechstellen-Eingangsmodul, Lautstärke, Bass und Höhensteller, 	________,____	________,____
		Eingang sym. / asysm., 6TE
		Typ: TV-MSE

5	.....	Gong-Alarm-Modul, Alarmton nach DIN 33404, Mehrklang-Gong, 	________,____	________,____
		6 Gongarten einstellbar, 6TE
		Typ: TV-GAM

6	.....	Kontrollmodul, zum Abhören von max. 6 Leistungsverstärkern, 	________,____	________,____
		mit Lautstärkeregelung und Monitorlautsprecher. Zusatzausgang für einen 
		qualitativ höheren Monitorlautsprecher, 12TE
		Typ: TV-KM

7	.....	Schalter-Relaismodul, 6 Rastschalter mit mechanischer Sichtblende, 	________,____	________,____
		6 Relais mit 2 x Um Kontakten für NF oder 100V Pegel, mit Sammelruffunktion 
		und Vorrangrelais. 3 Eingänge und 6 Ausgänge, 6TE
		Typ: TV-SRM

8	.....	Notstrom-Manager, Ladegerät/Netzteil, autom. Notstrom-Umschaltung 	________,____	________,____
		mit 4 Kontakten je 12A, 19", 3HE, 230V AC / 24V DC
		Typ: TV-NM1

9	.....	Batteriesatz f. Notstrom-Manager, 24 V/ .....Ah, inkl. Kabelsatz	________,____	________,____
		Typ: TV-BTNM

10	.....	Mikrofonpult für 19"-ELA-System, mit ...... Linientasten, Sammelruftaste, 	________,____	________,____
		Gongtaste, abgedeckte Alarmtaste, dyn. Schwanenhalsmikrofon
		Typ: TV-MSM30

11	.....	DCF-Hauptuhr mit Antenne, zum Ansteuern der Gongsignale, 19“ Ausführung,	________,____	________,____
		fertig eingebaut in Baugruppenträger inkl. erforderliche Blindplatten
		Typ: TV-DCFHU

12	.....	Wandaufbau-Verteiler mit LSA+ Leisten zum Anschliessen der	________,____	________,____
		Lautsprecherlinien an die ELA-Zentrale
		Typ: TV-WVLS

13	.....	Demontage der alten ELA-Zentrale inkl. Entsorgung	________,____	________,____

14	.....	Ausmessen der bestehenden LS-Linien mit Impedanzmessung und Überprüfung	________,____	________,____
		der Funktion aller Lautsprecher
		Anzahl der Linien: .....
		Anzahl der Lautsprecher:.....

15	.....	h Arbeitszeit für die Beseitigung evtl. Fehler im Leitungsnetz oder 	________,____	________,____
		defekter Lautsprecher, Ausführung nach tatsächlichem Aufwand (nur E.P.)

16	.....	Zusammenfassung der bestehenden LS-Linien auf max. 5 Linien, 	________,____	________,____
		Anschluss an die ELA- Zentrale

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

17	.....	Inbetriebnahme der ELA-Zentrale (option: mit Programmierung der 	________,____	________,____
		DCF-Hauptuhr, falls vorhd.), Überprüfung aller Funktionen, 
		Bestandspläne, Einweisung

Bedarfspositionen:

	.....	CD-Player mit IR-Fernbedienung, Kopfhörer-Ausgang, komfortable 	________,____	________,____
		Bedienfunktionen, Montagewinkel f. 19“ Rack-Einbau, 230V
		TV-CDP01

18	.....	Wandaufbau-Lautsprecher, quadratisch, 100V, 200x200x85, 6-3-1,5W,	________,____	________,____
		60-18.000Hz, schwarz oder weiss
		Typ: TV-WLQ6

19	.....	Deckeneinbau-Lautsprecher, rund, 100V, 200x66, Lochausschnitt D=170, 	________,____	________,____
		6-3-1,5W, 60-18.000Hz, ws
		Typ: TV-DLR6

20	.....	Druckkammer-Lautsprecher 15W,  für den Außenbereich geeignet, 	________,____	________,____
		IP66, 100V, 15-10-5-3 W, 350-6000Hz
		TV-DK15

21	.....	mtr. Lautsprecherleitung I-Y(ST)Y 2x2x0,6	________,____	________,____