Kompakt-ELA-Anlage, transportabel
für Reden bei Empfängen, Produktvostellungen, Ehrungen z.B. in Aulen, Sälen, Hallen bis ca. 200 Personen

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

0		Beschallungsanlage, speziell konfiguriert für Sprachübertragung bei Reden,
		Empfängen, Ehrungen, Produktvostellungen etc. in Aulen, Hallen und Sälen 
		bis ca. 200 Personen, bei größtmöglicher Bedienungs- und 
		Anwenderfreundlichkeit, für hohe Sprachverständlichkeit.
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                         Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                         Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142

1	.....	Rack, fahrbar, für 19" Geräte, 12HE, Stahlblech, schwarz, beidseitig offen	________,____	________,____
		Typ: TV-SRK12

2	.....	Mikrofon-Line-Mischer, 6xStereo Line Cinch oder 6x Mikrofon, sym. XLR, 	________,____	________,____
		3-fach Klang, Lautstärke-Master, LED-VU-Anzeige, Kopfhörer-Ausgang, 
		19", 1HE, 230V, betriebsfertig in Rack eingebaut
		Typ:TV-MLM/6

3	.....	Equalizer, 2x15 Band 2/3 Oktavabstand, Eing/Ausg XLR,Klinke,Cinch,	________,____	________,____
		Bypass, Lowcut, 6/12 dB schaltbar, 19", 1HE, 230V, 
		betriebsfertig in Rack eingebaut
		Typ: TV-EQ15/1

4	.....	Endverstärker, 2x440W/4Ohm, 2x240W/8Ohm, 20-20.000 Hz, 	________,____	________,____
		Schutzschaltungen DC,Kurzschl.,Temp.,Lim., Eing. sym. XLR/Klinke, 
		Ausg. Speakon, 19", 2HE, 230V, betriebsfertig in Rack eingebaut
		Typ: TV-EV440

5	.....	Zentraler Steckdosenverteiler, 19”, eingebaut in ELA-Schaltschrank, 	________,____	________,____
		1 zentraler Schalter, 6x Schuko Rückseite, 2x Schuko Frontseite, 2HE, 
		betriebsfertig in Rack eingebaut
		Typ: TV-ZSV

6	.....	Condenser-Mikrofon, Niere, 1,5V Batt. oder 9-52 V Phantom, Schalter, 	________,____	________,____
		Alu, symm., 80-16.000 Hz, gut für Sprache geeignet
		Typ: TV-CM1

7	.....	Mikrofonständer, gerade, höhenverstellbar, mit rundem Guß-Sockel, schwarz	________,____	________,____
		Typ: TV-MSt2

8	.....	Mikrofonkabel, XLR-XLR, hochflexibel, trittfest,10m	________,____	________,____
		Typ: TV-MK10

9	.....	Kompakt-Lautsprecherbox, Fullrange, 250 W RMS, 8 Ohm, 55-18.000 Hz, 	________,____	________,____
		Speakon, SPL 95dB 1W/1m, 10kg, Stativflansch
		Typ: TV-FR250

10	.....	Boxenständer, Stahl, TÜV-gepr., bis 30 kg, ca. 1,10 bis 2,00 mtr.	________,____	________,____
		Typ: TV-BS1

11	.....	Lautsprecherkabel, Speakon/Speakon, 15m	________,____	________,____
		Typ: TV-LSKS15

12	.....	Aufbau der Anlage vor Ort, Inbetriebnahme und Einweisung des 	________,____	________,____
		Bedienpersonals, Bedienungsanleitungen und techn. Unterlagen